**Sintezės inertinėje ar specialioje atmosferoje įranga**



**Gamintojas:** Concept

**Modelis:** Jacomex GP T-2

**Tyrimo metodas:** Didelio efektyvumo kamera su integruota dujų valymo sistema darbui su medžiagomis, kurios jautrios orui ir drėgmei

**Kontaktinis asmuo**:

* Prof. habil. dr. Aivaras Kareiva
* aivaras.kareiva@chf.vu.lt
* tel. nr. 2193110
* kab. nr. 239
* Prof. habil. dr. Adulfas Abrutis
* adulfas.abrutis@chf.vu.lt
* tel. nr. 2193173, 2193171
* kab. nr. 203, 3

**Paslaugos vykdytojas**:

* Doc. dr. Valentina
* Plaušinaitienė
* valentina.plausinaitiene@chf.vu.lt tel. nr. 2193171
* kab. nr. 3

**Kaina:**

* Viena valanda sausoje (1ppm) bedeguonėje (<1ppm) atmosferoje – 100 Lt / 28,96 €